**Виды и периодичность выполнения работ
для поддержания безопасной эксплуатации
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Периодичность** | **Исполнитель работ** |
|  | Технического обслуживания оборудования, газопроводов, оборудования, установленного на газопроводах, газобаллонных установок | В сроки, установленные изготовителем оборудования, но **не реже одного раза в три года**По истечении установленного изготовителем срока службы оборудования периодичность техобслуживания определяется на основании результатов технического диагностирования, но **не реже одного раза в год** | Организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийное обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования |
|  | Аварийного обслуживания оборудования, газопроводов, газобаллонных установок | Немедленно после поступления заявки |
|  | Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов | Не реже трех раз в год: 1. не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона
2. в середине отопительного сезона
3. не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона)
 | Специализированная организация, имеющая лицензию МЧС, с которой заключен договор на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов |
|  | Обслуживания систем контроля загазованности помещений (при их наличии) | В сроки, установленные изготовителем оборудования | Организация, с которой заключен договор на обслуживание систем контроля загазованности помещений |
|  | Технического диагностирования газоиспользующего оборудования (диагностирование проводится по окончании срока эксплуатации оборудования, установленного его изготовителем) | По истечении установленного изготовителем срока службы | Специализированная организация, имеющая лицензию Ростехнадзора, с которой заключен договор |